Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2013 г. N 517

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ

ВИДОВ ТОПЛИВА, СЖИГАНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 30.08.2016 N 610,от 06.11.2018 N 977) |  |

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Законом Воронежской области от 05.06.2006 N 55-ОЗ "Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Ввести на территории Воронежской области ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, согласно [приложению](#P33).

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Воронежской области использование топлива, при проведении производственного экологического контроля осуществлять лабораторный контроль партий топлива на соответствие ограничениям использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.

(п. 4 в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.11.2018 N 977)

Исполняющий обязанности

губернатора Воронежской области

А.В.ГУСЕВ

Приложение

к постановлению

правительства Воронежской области

от 14.06.2013 N 517

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ ВИДОВ

ТОПЛИВА, СЖИГАНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА [<\*>](#P41)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 30.08.2016 N 610,от 06.11.2018 N 977) |  |

--------------------------------

<\*> Настоящие ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, на территории Воронежской области применяются к топливу, находящемуся на стадиях транспортировки, приема, поставки, хранения и реализации.

Автомобильный бензин экологического класса К5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормы |
| 1 | Октановое число по исследовательскому методу: |  |
| Автомобильного бензина марки АИ-92 | не менее 92,0 |
| Автомобильного бензина марки АИ-95 | не менее 95,0 |
| Автомобильного бензина марки АИ-98 | не менее 98,0 |
| 2 | Концентрация свинца, мг/дм3 | отсутствие |
| (п. 2 в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.11.2018 N 977) |
| 3 | Массовая доля серы, мг/кг | не более 10 |
| 4 | Объемная доля бензола, % | не более 1 |
| 5 | Объемная доля углеводородов, %: |  |
| Олефиновых | не более 18,0 |
| Ароматических | не более 35,0 |
| 6 | Массовая доля кислорода, % | не более 2,7 |
| 7 | Объемная доля оксигенатов, %: |  |
| Метанола | отсутствие |
| Этанола | не более 5,0 |
| Изопропилового спирта | не более 10,0 |
| Трет-бутилового спирта | не более 7,0 |
| Изобутилового спирта | не более 10,0 |
| Эфиров (C5 и выше) | не более 15,0 |
| (п. 7 в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.11.2018 N 977) |
| 8 | Плотность при 15°С, кг/м3 | 725,0 - 780,0 |
| 9 | Концентрация марганца, мг/дм3 | отсутствие |
| 10 | Концентрация железа, мг/дм3 | отсутствие |
| 11 | Объемная доля монометиланилина, % | отсутствие |

Топливо дизельное экологического класса К5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Нормы |
| 1 | Плотность при 15°С, кг/м3 | 820,0 - 845,0 |
| 2 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % | не более 8,0 |
| 3 | Массовая доля серы, мг/кг, для топлива К5 | не более 10,0 |
| 4 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C: |  |
|  | Для летнего и межсезонного дизельного топлива | не ниже 55 |
|  | Для зимнего и арктического дизельного топлива | не ниже 30 |
| (п. 4 в ред. постановления правительства Воронежской области от 06.11.2018 N 977) |

Мазут

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значение |
| 1 | Массовая доля серы, % | не более 3,5 |
| 2 | Содержание сероводорода, ppm (мг/кг) | не более 10 |